附件

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 祥云建云水泥有限公司日产3000吨等3个水泥熟料建设项目产能等量置换方案 | | | | | | | | | | | |
| 淘汰项目情况 | | | | | | | | | | | |
| **序号** | **州市** | | **所属行业** | | **企业名称** | | **主体设备（生产线）名称、规格型号及数量** | **产能 （万吨）** | | **备注** | |
| 1 | 昆明 | | 水泥 | | 宜良盘江水泥有限公司 | | 1×Φ3.3×50m回转窑 | 35 | | 2018年12月31日前淘汰，若项目提前建成，将在新建项目建成投产前淘汰（本方案使用水泥熟料产能指标24万吨） | |
| 2 | 曲靖 | | 水泥 | | 云南福隆建材有限责任公司 | | 1×Φ3.8×8.6mJT窑 | 18 | | 2017年12月31日前淘汰 | |
| 1×Φ3.6×8.6mJT窑 | 16 | |
| 3 | 玉溪 | | 水泥 | | 通海鉷泰建材有限公司里山水泥厂 | | 1×Φ4.2×11mJT窑 | 22 | | 2017年12月31日前淘汰 | |
| 4 | 玉溪 | | 水泥 | | 新平县宝山水泥有限公司 | | 1×Φ3.0×10mJT窑 | 10 | | 2017年12月31日前淘汰 | |
| 5 | 红河 | | 水泥 | | 个旧市鸡街水泥厂 | | 1×Φ4.0×8.6mJT窑 | 20 | | 2017年12月31日前淘汰 | |
| 6 | 昆明 | | 水泥 | | 云南嵩明县拦江水泥有限公司 | | 1×Φ2.8×10m机立窑 | 7 | | 2017年12月31日前淘汰 | |
| 1×Φ3.6×10m机立窑 | 15 | |
| 7 | 曲靖 | | 水泥 | | 曲靖市沾益区珠源水泥有限责任公司 | | 1×Φ3.2×10m机立窑 | 10 | | 2017年12月31日前淘汰 | |
| 8 | 曲靖 | | 水泥 | | 沾益县沾益水泥厂 | | 1×Φ3.0×11m机立窑 | 8 | | 2017年12月31日前淘汰 | |
| 9 | 大理 | | 水泥 | | 云南弥渡庞威有限公司 | | 1×Φ4.0×8.6mJT窑 | 20 | | 2017年12月31日前淘汰 | |
| 1×Φ3.2×11mJT窑 | 12 | |
| 10 | 迪庆 | | 水泥 | | 维西傈僳族自治县华茂水泥厂 | | 1×Φ3.6×12m机立窑 | 15 | | 2017年12月31日前淘汰 | |
| 11 | 临沧 | | 水泥 | | 云南永德县松山水泥有限责任公司 | | 1×Φ4.0×9.8mJT窑 | 20 | | 2017年12月31日前淘汰 | |
| 12 | 德宏 | | 水泥 | | 德宏奥环水泥有限公司 | | 1×Φ3.3×50m回转窑 | 35 | | 2017年12月31日前淘汰（本方案使用水泥熟料产能指标20万吨） | |
| 1×Φ3.5×54m回转窑 | 45 | |
| 13 | 红河 | | 水泥 | | 弥勒市天生桥水泥有限公司 | | 1×Φ2.5×42m干法旋窑 | 12 | | 省工业和信息化委2016年第2号公告（本方案使用水泥熟料产能指标10万吨） | |
| 14 | 文山 | | 水泥 | | 广南县广固水泥有限责任公司 | | 1×Φ4.6×9.8mJT窑 | 26 | | 2017年12月31日前淘汰 | |
| 15 | 文山 | | 水泥 | | 云南壮山实业股份有限公司 | | 1×Φ4.0×60m回转窑 | 75 | | 2019年3月31日前淘汰（本方案使用水泥熟料产能指标7.8万吨） | |
| 16 | 楚雄 | | 水泥 | | 元谋土林建材有限责任公司 | | 1×Φ5.6×10mJT窑 | 40 | | 2017年12月31日前淘汰（本方案使用水泥熟料产能指标4.2万吨） | |
| 建设项目情况 | | | | | | | | | | | |
| **州（市）** | | **所属行业** | | **企业名称** | | **主体设备（生产线）名称、规格型号及数量** | | | **产能（万吨）** | | **备注** |
| 大理州 | | 水泥 | | 祥云建云水泥有限公司 | | 一条日产熟料3000吨、年产90万吨新型干法水泥生产线，回转窑：Φ4.3×74米。 | | | 90 | | 在建违规项目 |
| 红河州 | | 水泥 | | 绿春县共达水泥有限公司 | | 一条日产熟料2000吨、年产60万吨新型干法水泥生产线，旋窑：Φ3.8×60米。 | | | 60 | | 在建违规项目 |
| 文山州 | | 水泥 | | 文山海螺水泥有限责任公司（第二条生产线） | | 一条日产熟料4500吨、年产135万吨新型干法水泥生产线，回转窑：Φ4.7×74m。 | | | 135 | | 在建违规项目 （第二条生产线） |